|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® Quick/X mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen. Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne).Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® Quick/X mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung (1,0 bar) von Rohr- und Kabeldurchführungen.Fixierung erfolgt mittels Harzinjektion, mit integrierter Weglaufsperre für den einzubringenden Expansionsharz, Außenabdichtung (Ø 200 mm) mit integrierter Butyl-Einlage, Anspannen der Außenabdichtung mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende Spezialmuttern, Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne), für Wandstärken von 200-600 mm oder 200-1200 mm,\* direkter Einbau in Bohrungen mit Ø 92-103 mm,  auch geeignet für gängige Hohlsteine, geeignet für Bausanierungen,Hülsrohr geeignet für Anschluss von Schutzrohrsystemen DN 75,für Wasser/ 1 Ltg. (DA Ø 26 bis 63 mm),\* für Strom/ 1 Ltg. (DA Ø 26 bis 63 mm),\*  für Telekommunikation/ 7 Ltg. (2x5-7 mm, 3x7-13 mm, 1x14-18 mm,  1x19-22 mm),\*  für X-LWL/ 6 Ltg. (2x5-7 mm, 2x7-13 mm, 1x12-16 mm,  1x23-40 mm),\* mit geprüfter Radondichtigkeit, einschl. Wandabschlussring,  einschl. Expansionsharz 150 ml,  einschl. Mantelrohrendstopfen,  einschl. Ringstopfen für Verschluss des Ringspalts zwischen Leitung und Hülsrohr (Zubehör),\*  Gewählte Variante: Wasser / Strom / Telekomm. / X-LWL, \* Anzahl der Medienleitung ……….. StkAußendurchmesser der Medienleitung/-en ……….. mm liefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.  **Hersteller:**  **DOYMA GmbH & Co**  **Industriestraße 43-57**  **28876 Oyten**  [**info@doyma.de**](mailto:info@doyma.de)  [**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Quadro-Secura® Quick/X – Wasser/Energie

 Quadro-Secura® Quick/X – TelekommunikationQuadro-Secura® Quick/X – X-LWL