|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis  | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® Quick/X mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung von Rohr- und Kabeldurchführungen. Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne).Einsparten-Hauseinführung Quadro-Secura® Quick/X mit Injektionssystem, zur gas- und druckwasserdichten Abdichtung (1,0 bar) von Rohr- und Kabeldurchführungen.Fixierung erfolgt mittels Harzinjektion, mit integrierter Weglaufsperre für den einzubringenden Expansionsharz,Außenabdichtung (Ø 200 mm) mit integrierter Butyl-Einlage,Anspannen der Außenabdichtung mit integrierter Drehmomentkontrolle durch selbstabscherende Spezialmuttern,Einsatz in gängigsten Wandarten mit Abdichtung nach DIN 18533 W2.1-E oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne),für Wandstärken von 200-600 mm oder 200-1200 mm,\*direkter Einbau in Bohrungen mit Ø 92-103 mm,auch geeignet für gängige Hohlsteine,geeignet für Bausanierungen,Hülsrohr geeignet für Anschluss von Schutzrohrsystemen DN 75,für Wasser/ 1 Ltg. (DA Ø 26 bis 63 mm),\*für Strom/ 1 Ltg. (DA Ø 26 bis 63 mm),\*für Telekommunikation/ 7 Ltg. (2x5-7 mm, 3x7-13 mm, 1x14-18 mm,1x19-22 mm),\*für X-LWL/ 6 Ltg. (2x5-7 mm, 2x7-13 mm, 1x12-16 mm,1x23-40 mm),\*mit geprüfter Radondichtigkeit,einschl. Wandabschlussring,einschl. Expansionsharz 150 ml,einschl. Mantelrohrendstopfen,einschl. Ringstopfen für Verschluss des Ringspalts zwischen Leitung und Hülsrohr (Zubehör),\*Gewählte Variante: Wasser / Strom / Telekomm. / X-LWL, \*Anzahl der Medienleitung ……….. StkAußendurchmesser der Medienleitung/-en ……….. mmliefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Hersteller:****DOYMA GmbH & Co****Industriestraße 43-57****28876 Oyten****info@doyma.de**[**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |

Quadro-Secura® Quick/X – Wasser/Energie

  Quadro-Secura® Quick/X – TelekommunikationQuadro-Secura® Quick/X – X-LWL