|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  **Leistungsverzeichnis** |  |  |
| **Projekt:** |  |  |  |
| **LV:** |  |  |  |
| **OZ** | **Leistungsbeschreibung Menge ME** | Einheitspreis  | Gesamtbetrag |
|  |  |  |  |
| **1.0** | HKD DOMO-NW Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Rohr-/Kabeldurchführungen. Dicht gegen nichtdrückendes Wasser.**Einsatz in bauseitiges Futterrohr oder WU-Betonkernbohrung (Weiße Wanne).**Dichtungseinsatz HKD DOMO-NW als nichtgeteilte Dichtung,mit Gestellringen aus rostfreiem Edelstahl V2A oder V4A,\*mit Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 20 mm, aus EPDM oder NBR,\*Dichtigkeit gegen nichtdrückendes Wasser, gasdicht,mit geprüfter Radondichtigkeit,erfüllt Anforderungen nach FHRK-Standard 20,nach FHRK Prüfgrundlage GE 101 geprüft,einschl. Kernbohrungsversiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen,Außendurchmesser der Medienleitung …….……mmFutterrohr-/Kernbohrungsinnendurchmesser ………....mmliefern und nach Einbauanleitung des Herstellers montieren.**Hersteller:****DOYMA GmbH & Co****Industriestraße 43-57****28876 Oyten****info@doyma.de**[**www.doyma.de**](http://www.doyma.de) |  |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_St. | ................... | ................. |
|  |  |  |  |
|  | \* nicht Zutreffendes bitte streichen |  |  |